«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 810 939	руб.	Смета на сумму:	1 810 939	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /И.о. главы города А.И. Ухов /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 2018.	

	
Стройка:	Владимирская область, г. Собинка, ул. Гагарина, д.7	
	
Объект:	Благоустройство придомовой территории МКД ул.Гагарина, д.7	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
	
Сметная стоимость:	1 810.939	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.915	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	142.947	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Благоустройство территории	
	
1.	Е68-14-1 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м		2.08	1 478.91	3 076.14	15 641.87	32 535	10.577	
1. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	141.9808	8.640	1 226.71	149.020	21 158	17.248	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	19.552	10.060	196.69	173.330	3 389	17.23	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	19.552	90.00	1 759.68	567.64	11 098	6.307	
			(1)			10.06	196.69	173.33	3 389	17.23	
1. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	58.656	1.53	89.74	4.75	279	3.105	
		Накладные расходы				104%	1 480.34	88%	21 601		
								=(104.0* (0.85))			
		Сметная прибыль				60%	854.04	48%	11 783		
								=(60.0* (0.8))			
		Всего с НР и СП					5 410.52		65 919		
	
2.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100 м3 конструкций		0.0622	7 084.18	440.64	63 644.23	3 959	8.985	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
2. 1.	З1-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	206.77	12.861094	8.310	106.88	143.330	1 843	17.248	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	57.0375	3.5477325	10.177	36.10	175.344	622	17.23	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	55.1	3.42722	90.00	308.45	567.64	1 945	6.307	
			(1)			10.06	34.48	173.33	594	17.23	
2. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.9375	0.1205125	123.00	14.82	1 139.34	137	9.263	
			(1)			13.50	1.63	232.61	28	17.23	
2. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	110.2	6.85444	1.53	10.49	4.75	33	3.105	
		Накладные расходы				128%	183.01	109%	2 687		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	115.81	65%	1 602		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					739.47		8 248		
	
3.	Е27-03-008-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3 конструкций		0.23	628.14	144.47	6 354.38	1 462	10.12	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
3. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	15.203	3.49669	7.800	27.27	134.180	469	17.203	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.7375	1.089625	13.269	14.46	228.636	249	17.23	
3. 3.	Х01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1.7375	0.399625	77.20	30.85	590.78	236	7.653	
			(1)			13.50	5.39	232.61	93	17.23	
3. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.7375	0.399625	8.00	3.20	31.40	13	3.925	
3. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.425	0.55775	123.00	68.60	1 139.34	635	9.263	
			(1)			13.50	7.53	232.61	130	17.23	
3. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.575	0.13225	110.00	14.55	818.26	108	7.439	
			(1)			11.60	1.53	199.87	26	17.23	
		Накладные расходы				128%	53.41	109%	783		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	33.80	65%	467		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					231.69		2 711		
	
4.	Е01-01-030-06 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0996	749.09	74.61	6 332.23	631	8.457	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
4. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.3625	0.932505	13.500	12.59	232.610	217	17.23	
4. 2.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9.3625	0.932505	80.01	74.61	676.34	631	8.453	
			(1)			13.50	12.59	232.61	217	17.23	
		Накладные расходы				86%	10.83	73%	158		
						=(95*0.9)		=(95*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				43%	5.41	34%	74		
						=(50*0.85)		=(50*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					90.85		863		
	
5.	Е01-01-030-14 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06	1000 м3 грунта		0.196	593.07	116.24	5 013.37	983	8.457	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
5. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.4125	1.45285	13.500	19.61	232.610	338	17.23	
5. 2.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7.4125	1.45285	80.01	116.24	676.34	983	8.453	
			(1)			13.50	19.61	232.61	338	17.23	
		Накладные расходы				86%	16.86	73%	247		
						=(95*0.9)		=(95*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				43%	8.43	34%	115		
						=(50*0.85)		=(50*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					141.54		1 345		
	
6.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		1.00345	11 444.18	11 483.67	70 099.71	70 342	6.125	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
6. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	18.078	18.1403691	8.020	145.49	138.130	2 506	17.223	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17.35	17.4098575	12.795	222.75	220.449	3 838	17.23	
6. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.3625	5.381000625	89.99	484.24	453.80	2 442	5.043	
			(1)			10.06	54.13	173.33	933	17.23	
6. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.2125	2.220133125	123.00	273.08	1 139.34	2 529	9.263	
			(1)			13.50	29.97	232.61	516	17.23	
6. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	8.85	8.8805325	206.01	1 829.48	1 334.42	11 850	6.477	
			(1)			14.40	127.88	248.11	2 203	17.23	
6. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.925	0.92819125	110.00	102.10	818.26	760	7.439	
			(1)			11.60	10.77	199.87	186	17.23	
6. 7.	С408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	110	110.3795	78.25	8 637.20	454.74	50 194	5.811	
6. 8.	С411-0001	Вода	м3	5	5.01725	2.41	12.09	12.08	61	5.012	
		Накладные расходы				128%	471.35	109%	6 915		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	298.27	65%	4 124		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					12 253.29		81 381		
	
7.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.55647	20 088.73	11 178.77	152 329.74	84 767	7.583	
		Объем: 687*0.081									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	27.8185	15.480160695	8.090	125.23	139.370	2 157	17.227	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.75	14.3291025	13.527	193.83	233.065	3 340	17.23	
7. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.075	1.71114525	89.99	153.99	453.80	777	5.043	
			(1)			10.06	17.21	173.33	297	17.23	
7. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.2375	1.801571625	80.01	144.14	676.34	1 218	8.453	
			(1)			13.50	24.32	232.61	419	17.23	
7. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.875	1.59985125	123.00	196.78	1 139.34	1 823	9.263	
			(1)			13.50	21.60	232.61	372	17.23	
7. 6.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	15.2625	8.493123375	206.01	1 749.67	1 334.42	11 333	6.477	
			(1)			14.40	122.30	248.11	2 107	17.23	
7. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.3	0.723411	110.00	79.58	818.26	592	7.439	
			(1)			11.60	8.39	199.87	145	17.23	
7. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	3.89529	2.41	9.39	12.08	47	5.012	
7. 9.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	130	72.3411	120.54	8 720.00	923.67	66 819	7.663	
		Накладные расходы				128%	408.40	109%	5 992		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	258.44	65%	3 573		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					11 845.61		94 332		
	
8.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.3435	21 360.13	7 337.20	155 799.44	53 517	7.294	
		Объем: 687*0.05									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
8. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	27.8185	9.55565475	8.090	77.31	139.370	1 332	17.227	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.75	8.845125	13.527	119.65	233.065	2 061	17.23	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.075	1.0562625	89.99	95.05	453.80	479	5.043	
			(1)			10.06	10.63	173.33	183	17.23	
8. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.2375	1.11208125	80.01	88.98	676.34	752	8.453	
			(1)			13.50	15.01	232.61	259	17.23	
8. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.875	0.9875625	123.00	121.47	1 139.34	1 125	9.263	
			(1)			13.50	13.33	232.61	230	17.23	
8. 6.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	15.2625	5.24266875	206.01	1 080.04	1 334.42	6 996	6.477	
			(1)			14.40	75.49	248.11	1 301	17.23	
8. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.3	0.44655	110.00	49.12	818.26	365	7.439	
			(1)			11.60	5.18	199.87	89	17.23	
8. 8.	С408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	130	44.655	130.32	5 819.44	950.36	42 438	7.293	
8. 9.	С411-0001	Вода	м3	7	2.4045	2.41	5.79	12.08	29	5.012	
		Накладные расходы				128%	252.11	109%	3 698		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	159.54	65%	2 205		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					7 748.85		59 421		
	
9.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.25	22 771.93	5 692.98	162 935.14	40 734	7.155	
		Объем: 250*0.1									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	27.8185	6.954625	8.090	56.26	139.370	969	17.227	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.75	6.4375	13.527	87.08	233.065	1 500	17.23	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.075	0.76875	89.99	69.18	453.80	349	5.043	
			(1)			10.06	7.73	173.33	133	17.23	
9. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.2375	0.809375	80.01	64.76	676.34	547	8.453	
			(1)			13.50	10.93	232.61	188	17.23	
9. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.875	0.71875	123.00	88.41	1 139.34	819	9.263	
			(1)			13.50	9.70	232.61	167	17.23	
9. 6.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	15.2625	3.815625	206.01	786.06	1 334.42	5 092	6.477	
			(1)			14.40	54.95	248.11	947	17.23	
9. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.3	0.325	110.00	35.75	818.26	266	7.439	
			(1)			11.60	3.77	199.87	65	17.23	
9. 8.	С408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	130	32.5	141.18	4 588.35	1 005.25	32 671	7.12	
9. 9.	С411-0001	Вода	м3	7	1.75	2.41	4.22	12.08	21	5.012	
		Накладные расходы				128%	183.48	109%	2 691		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	116.11	65%	1 605		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					5 992.56		45 030		
	
10.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.4685	24 467.13	11 462.85	162 935.14	76 335	6.659	
		Объем: (687+250)*0.05									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
10. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	27.8185	13.03296725	8.090	105.44	139.370	1 816	17.227	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.75	12.063875	13.527	163.18	233.065	2 812	17.23	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.075	1.4406375	89.99	129.64	453.80	654	5.043	
			(1)			10.06	14.49	173.33	250	17.23	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.2375	1.51676875	80.01	121.36	676.34	1 026	8.453	
			(1)			13.50	20.48	232.61	353	17.23	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.875	1.3469375	123.00	165.67	1 139.34	1 535	9.263	
			(1)			13.50	18.18	232.61	313	17.23	
10. 6.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	15.2625	7.15048125	206.01	1 473.07	1 334.42	9 542	6.477	
			(1)			14.40	102.97	248.11	1 774	17.23	
10. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.3	0.60905	110.00	67.00	818.26	498	7.439	
			(1)			11.60	7.06	199.87	122	17.23	
10. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	3.2795	2.41	7.90	12.08	40	5.012	
10. 9.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	130	60.905	154.22	9 392.77	1 005.25	61 225	6.518	
		Накладные расходы				128%	343.83	109%	5 045		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	217.58	65%	3 008		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					12 024.27		84 388		
	
11.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.656	1 994.16	1 308.17	24 608.02	16 143	12.34	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.825	0.5412	10.830	5.86	186.600	101	17.23	
11. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.4125	0.2706	120.00	32.47	948.97	257	7.908	
			(2)			21.66	5.86	373.20	101	17.23	
11. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	1.03	0.67568	1 888.02	1 275.70	23 511.23	15 886	12.453	
		Накладные расходы				128%	7.50	109%	110		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	4.75	65%	66		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					1 320.42		16 319		
	
12.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.687	41 106.57	28 240.22	365 955.27	251 411	8.903	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
12. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	44.045	30.258915	9.620	291.09	165.710	5 014	17.226	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23.85	16.38495	13.760	225.46	237.088	3 885	17.23	
12. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0375	0.0257625	111.99	2.89	852.67	22	7.614	
			(1)			13.50	0.35	232.61	6	17.23	
12. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.75	1.20225	17.20	20.68	65.90	79	3.831	
12. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4.95	3.40065	75.00	255.05	763.95	2 598	10.186	
			(1)			11.60	39.45	199.87	680	17.23	
12. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	14.3875	9.8842125	121.00	1 195.99	909.81	8 993	7.519	
			(1)			14.40	142.33	248.11	2 452	17.23	
12. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.4875	0.3349125	110.00	36.84	818.26	274	7.439	
			(1)			11.60	3.88	199.87	67	17.23	
12. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.9875	2.7394125	195.20	534.73	984.41	2 697	5.043	
			(1)			14.40	39.45	248.11	680	17.23	
12. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.03435	87.17	2.99	733.96	25	8.42	
			(1)			11.60	0.40				
12. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0062	0.0042594	6 400.66	27.26	35 267.18	150	5.51	
12. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0074196	2 467.85	18.31	15 750.78	117	6.382	
12. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.10305	1 019.63	105.07	5 696.01	587	5.586	
12. 13.	С410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	96.6	66.3642	388.00	25 749.31	3 478.61	230 855	8.965	
		Накладные расходы				128%	661.18	109%	9 700		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	418.41	65%	5 784		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					29 319.81		266 895		
	
13.	Е27-06-021-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 до 5см.	1000 м2 покрытия		1.374	4 703.12	6 462.09	42 145.21	57 908	8.961	
		Объем: 687*2									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
13. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0.1035	0.142209	9.620	1.37	165.710	24	17.226	
13. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.225	0.30915	17.20	5.32	65.90	20	3.831	
13. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0014	0.0019236	2 467.85	4.75	15 750.78	30	6.382	
13. 4.	с410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	12.1	16.6254	388.00	6 450.66	3 478.61	57 833	8.965	
		Накладные расходы				128%	1.75	109%	26		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	1.11	65%	16		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					6 464.95		57 950		
	
14.	Е27-07-006-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2		0.25	41 017.03	10 254.26	363 749.14	90 937	8.868	
14. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	18.58	4.645	9.180	42.64	158.290	735	17.243	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.98	1.995	13.178	26.29	227.049	453	17.23	
14. 3.	Х12-0102	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч	0.16	0.04	118.68	4.75	962.09	38	8.107	
			(2)			21.66	0.87	373.20	15	17.23	
14. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.1	0.025	17.20	0.43	65.90	2	3.831	
14. 5.	Х12-0921	Катки дорожные самоходные комбинированные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,0 т	маш.-ч	1.71	0.4275	61.84	26.44	444.99	190	7.196	
			(1)			11.60	4.96	199.87	85	17.23	
14. 6.	Х12-0931	Катки дорожные самоходные тандемные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,2 т	маш.-ч	2.12	0.53	59.81	31.70	435.08	231	7.274	
			(1)			11.60	6.15	199.87	106	17.23	
14. 7.	Х12-1231	Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	1.68	0.42	1 656.72	695.82	6 715.07	2 820	4.053	
			(1)			14.40	6.05	248.11	104	17.23	
14. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.47	0.1175	110.00	12.93	818.26	96	7.439	
			(1)			11.60	1.36	199.87	23	17.23	
14. 9.	Х12-2002	Укладчики асфальтобетона малых типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки от 1,1 до 4,75 м	маш.-ч	1.68	0.42	698.33	293.30	1 825.31	767	2.614	
			(1)			16.44	6.90	283.26	119	17.23	
14. 10.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	0.65	0.1625	1 888.02	306.80	23 511.23	3 821	12.453	
14. 11.	С410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	96.6	24.15	366.00	8 838.90	3 405.16	82 235	9.304	
14. 12.	С411-0001	Вода	м3	0.92	0.23	2.41	0.55	12.08	3	5.012	
		Накладные расходы				128%	88.23	109%	1 295		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	55.83	65%	772		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					10 398.32		93 004		
	
15.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (дорожный)	100 м бортового камня		2.56	12 639.45	32 356.98	72 724.21	186 174	5.754	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
15. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	87.492	223.97952	8.460	1 894.87	145.920	32 683	17.248	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	2.176	13.500	29.38	232.610	506	17.23	
15. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.85	2.176	111.99	243.69	852.67	1 855	7.614	
			(1)			13.50	29.38	232.61	506	17.23	
15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.128	87.17	11.16	733.96	94	8.42	
			(1)			11.60	1.48				
15. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00256	5 160.53	13.21	52 121.61	133	10.1	
15. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.4352	631.03	274.62	3 572.04	1 555	5.661	
15. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	15.104	594.23	8 975.25	4 216.73	63 689	7.096	
15. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1536	438.67	67.38	3 530.58	542	8.048	
15. 9.	с403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	256	81.55	20 876.80	334.46	85 622	4.101	
		Накладные расходы				128%	2 463.04	109%	36 176		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	1 558.64	65%	21 573		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					36 378.66		243 923		
	
16.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий(тротуарный)	100 м бортового камня		3.05	6 809.99	20 770.47	50 354.10	153 580	7.394	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
16. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	87.492	266.8506	8.460	2 257.56	145.920	38 939	17.248	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	2.5925	13.500	35.00	232.610	603	17.23	
16. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.85	2.5925	111.99	290.33	852.67	2 211	7.614	
			(1)			13.50	35.00	232.61	603	17.23	
16. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1525	87.17	13.29	733.96	112	8.42	
			(1)			11.60	1.77				
16. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00305	5 160.53	15.74	52 121.61	159	10.1	
16. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5185	631.03	327.19	3 572.04	1 852	5.661	
16. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.72	14.396	594.23	8 554.54	4 216.73	60 704	7.096	
16. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.048	0.1464	438.67	64.22	3 530.58	517	8.048	
16. 9.	с403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	305	30.32	9 247.60	160.94	49 087	5.308	
		Накладные расходы				128%	2 934.48	109%	43 101		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	1 856.97	65%	25 702		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					25 561.92		222 383		
	
17.	Е01-02-058-06 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.009	1 381.38	12.43	23 763.28	214	17.216	
		Объем: 0.3*0.3*0.5*(16+4)									
		Начисления: Н5= 1.15	
17. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	177.1	1.5939	7.800	12.43	134.180	214	17.203	
		Накладные расходы				72%	8.95	61%	131		
						=(80*0.9)		=(80*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				38%	4.72	31%	66		
						=(45*0.85)		=(45*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					26.10		411		
	
18.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.009	62 447.65	562.03	464 211.54	4 178	7.434	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
18. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	207	1.863	7.800	14.53	134.180	250	17.203	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.5	0.2025	13.500	2.73	232.610	47	17.23	
18. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	22.5	0.2025	86.40	17.50	990.76	201	11.467	
			(1)			13.50	2.73	232.61	47	17.23	
18. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	60	0.54	0.50	0.27	1.47	1	2.94	
18. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1625	0.0014625	87.17	0.13	733.96	1	8.42	
			(1)			11.60	0.02				
18. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	2.25	10.08	22.68	22.35	50	2.217	
18. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.918	552.20	506.92	4 003.40	3 675	7.25	
18. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0018	2.41		12.08		5.012	
		Накладные расходы				95%	16.40	80%	238		
						=(105*0.9)		=(105*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				55%	9.49	44%	131		
						=(65*0.85)		=(65*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					587.92		4 546		
	
19.	Е07-01-044-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (скамья)	1 т стальных элементов		0.144	973.70	140.21	10 261.94	1 478	10.541	
		Объем: 0.036*4									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
19. 1.	З1-1044	Рабочий строитель среднего разряда 4,4	чел.-ч	36.11	5.19984	10.210	53.09	175.600	913	17.199	
19. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	25.4125	3.6594	8.10	29.64	37.46	137	4.625	
19. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.275	0.1836	87.17	16.00	733.96	135	8.42	
			(1)			11.60	2.13				
19. 4.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.00432	9 600.99	41.48	67 775.60	293	7.059	
		Накладные расходы				117%	62.12	99%	904		
						=(130*0.9)		=(130*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				72%	38.22	58%	530		
						=(85*0.85)		=(85*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					240.55		2 911		
	
20.	Прайс - 4	Скамья	шт.		4	1 778.68	7 114.72	7 221.43	28 886	4.06	
	
21.	Е07-01-044-03 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(урна)	1 т стальных элементов		0.056	1 212.79	67.92	13 273.87	743	10.939	
		Объем: 0.014*4									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
21. 1.	З1-1044	Рабочий строитель среднего разряда 4,4	чел.-ч	49.105	2.74988	10.210	28.08	175.600	483	17.199	
21. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	26.5625	1.4875	8.10	12.05	37.46	56	4.625	
21. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.2875	0.0721	87.17	6.28	733.96	53	8.42	
			(1)			11.60	0.84				
21. 4.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00224	9 600.99	21.51	67 775.60	152	7.059	
		Накладные расходы				117%	32.85	99%	478		
						=(130*0.9)		=(130*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				72%	20.22	58%	280		
						=(85*0.85)		=(85*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					120.99		1 501		
	
22.	Прайс - 3	Урна	шт.		4	587.45	2 349.80	2 385.06	9 540	4.06	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					160 646.87		1 166 457	7.261	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 680.12		141 975	14.667	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					6 035.81		83 475	13.83	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					176 362.80		1 391 907	7.892	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	250 543		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							1 642 450		
	
	Раздел 2.  Установка ограждений	
	
23.	Е01-02-058-06 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.0225	1 381.38	31.08	23 763.28	535	17.214	
		Объем: 0.25*0.25*0.5*72									
		Начисления: Н5= 1.15	
23. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	177.1	3.98475	7.800	31.08	134.180	535	17.203	
		Накладные расходы				72%	22.38	61%	326		
						=(80*0.9)		=(80*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				38%	11.81	31%	166		
						=(45*0.85)		=(45*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					65.27		1 027		
	
24.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0225	62 447.65	1 405.07	464 211.54	10 445	7.434	
		Объем: 0.25*0.25*0.5*72									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
24. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	207	4.6575	7.800	36.33	134.180	625	17.203	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.5	0.50625	13.500	6.83	232.610	118	17.23	
24. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	22.5	0.50625	86.40	43.74	990.76	502	11.467	
			(1)			13.50	6.83	232.61	118	17.23	
24. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	60	1.35	0.50	0.68	1.47	2	2.94	
24. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1625	0.00365625	87.17	0.32	733.96	3	8.42	
			(1)			11.60	0.04				
24. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	5.625	10.08	56.70	22.35	126	2.217	
24. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	2.295	552.20	1 267.30	4 003.40	9 188	7.25	
24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0045	2.41	0.01	12.08		5.012	
		Накладные расходы				95%	41.00	80%	594		
						=(105*0.9)		=(105*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				55%	23.74	44%	327		
						=(65*0.85)		=(65*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					1 469.81		11 366		
	
25.	Е07-05-016-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство металлических ограждений без поручней	100 м ограждения		0.72	1 143.21	823.11	12 878.21	9 272	11.265	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
25. 1.	З1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8	чел.-ч	52.4975	37.7982	9.400	355.30	162.000	6 123	17.234	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.475	0.342	13.500	4.62	232.610	80	17.23	
25. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.475	0.342	31.26	10.69	264.24	90	8.453	
			(1)			13.50	4.62	232.61	80	17.23	
25. 4.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	7.25	5.22	8.10	42.28	37.46	196	4.625	
25. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.7625	1.989	87.17	173.38	733.96	1 460	8.42	
			(1)			11.60	23.07				
25. 6.	С101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.108	953.94	103.03	3 948.19	426	4.139	
25. 7.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.0144	9 600.99	138.25	67 775.60	976	7.059	
25. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.072	2.41	0.17	12.08	1	5.012	
		Накладные расходы				140%	503.89	119%	7 382		
						=(155*0.9)		=(155*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				85%	305.93	68%	4 218		
						=(100*0.85)		=(100*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					1 632.93		20 872		
	
26.	Прайс - 7	Ограждение	м		72	374.66	26 975.52	1 521.14	109 522	4.06	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					29 234.78		129 774	4.439	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					567.27		8 302	14.636	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					341.48		4 711	13.795	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					30 143.53		142 787	4.737	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	25 702		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							168 489		
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					189 881.65		1 296 231	6.827	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					10 247.39		150 277	14.665	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					6 377.29		88 186	13.828	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					206 506.33		1 534 694	7.432	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	276 245		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							1 810 939		

Составил:	Забалуева Н.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Староверов М.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)