«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 428 416	руб.	Смета на сумму:	1 428 416	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /И.о. главы города А.И. Ухов/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 2018г.	

	
Стройка:	Владимирская область, г. Собинка, ул. Гагарина, д.15	
	
Объект:	Благоустройство придомовой территории МКД ул.Гагарина, д.15	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
	
Основание:  Дефектная ведомость	
Сметная стоимость:	1 428.416	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.736	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	114.834	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Благоустройство территории	
	
1.	Е68-14-1 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разборка бортовых камней на бетонном основании(дорожный)	100 м		2.095	1 478.91	3 098.32	15 641.87	32 770	10.577	
1. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	143.0047	8.640	1 235.56	149.020	21 311	17.248	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	19.693	10.060	198.11	173.330	3 413	17.23	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	19.693	90.00	1 772.37	567.64	11 179	6.307	
			(1)			10.06	198.11	173.33	3 413	17.23	
1. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	59.079	1.53	90.39	4.75	281	3.105	
		Накладные расходы				104%	1 491.02	88%	21 757		
								=(104.0* (0.85))			
		Сметная прибыль				60%	860.20	48%	11 868		
								=(60.0* (0.8))			
		Всего с НР и СП					5 449.54		66 395		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разборка бортовых камней на бетонном основании(тротуарный)	100 м		1.254	1 478.91	1 854.56	15 641.87	19 615	10.577	
2. 1.	З1-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	85.59804	8.640	739.57	149.020	12 756	17.248	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	11.7876	10.060	118.58	173.330	2 043	17.23	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность  до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	11.7876	90.00	1 060.88	567.64	6 691	6.307	
			(1)			10.06	118.58	173.33	2 043	17.23	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	35.3628	1.53	54.11	4.75	168	3.105	
		Накладные расходы				104%	892.48	88%	13 023		
								=(104.0* (0.85))			
		Сметная прибыль				60%	514.89	48%	7 104		
								=(60.0* (0.8))			
		Всего с НР и СП					3 261.93		39 742		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		30.156	3.53	106.60	34.18	1 031	9.67	
		Объем: 0.12*209.5+0.04*125.4									
3. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.723744	13.500	9.77	232.610	168	17.23	
3. 2.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3	маш.-ч	0.024	0.723744	125.70	90.97	1 052.24	762	8.371	
			(1)			13.50	9.77	232.61	168	17.23	
		в т.ч. Накладные расходы				100%	9.77	100%	168		
		в т.ч. Сметная прибыль				60%	5.86	60%	101		
	
4.	Т03-01-01-005 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 5 км	1 т груза		30.156	9.35	281.96	72.29	2 180	7.732	
		Объем: 0.12*209.5+0.04*125.4									
	
5.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.115	24 467.13	2 813.72	162 935.14	18 738	6.66	
		Объем: 230*0.05									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
5. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	27.8185	3.1991275	8.090	25.88	139.370	446	17.227	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.75	2.96125	13.527	40.06	233.065	690	17.23	
5. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.075	0.353625	89.99	31.82	453.80	160	5.043	
			(1)			10.06	3.56	173.33	61	17.23	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.2375	0.3723125	80.01	29.79	676.34	252	8.453	
			(1)			13.50	5.03	232.61	87	17.23	
5. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.875	0.330625	123.00	40.67	1 139.34	377	9.263	
			(1)			13.50	4.46	232.61	77	17.23	
5. 6.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	15.2625	1.7551875	206.01	361.59	1 334.42	2 342	6.477	
			(1)			14.40	25.27	248.11	435	17.23	
5. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.3	0.1495	110.00	16.45	818.26	122	7.439	
			(1)			11.60	1.73	199.87	30	17.23	
5. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	0.805	2.41	1.94	12.08	10	5.012	
5. 9.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	130	14.95	154.22	2 305.59	1 005.25	15 028	6.518	
		Накладные расходы				128%	84.40	109%	1 238		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	53.41	65%	738		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					2 951.53		20 715		
	
6.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (дорожный)	100 м бортового камня		2.25	12 639.45	28 438.75	72 724.21	163 629	5.754	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
6. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	87.492	196.857	8.460	1 665.41	145.920	28 725	17.248	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	1.9125	13.500	25.82	232.610	445	17.23	
6. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.85	1.9125	111.99	214.18	852.67	1 631	7.614	
			(1)			13.50	25.82	232.61	445	17.23	
6. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1125	87.17	9.81	733.96	83	8.42	
			(1)			11.60	1.31				
6. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00225	5 160.53	11.61	52 121.61	117	10.1	
6. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3825	631.03	241.37	3 572.04	1 366	5.661	
6. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	13.275	594.23	7 888.40	4 216.73	55 977	7.096	
6. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.135	438.67	59.22	3 530.58	477	8.048	
6. 9.	с403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	225	81.55	18 348.75	334.46	75 254	4.101	
		Накладные расходы				128%	2 164.77	109%	31 795		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	1 369.90	65%	18 961		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					31 973.42		214 385		
	
7.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий(тротуарный)	100 м бортового камня		1.2	6 809.99	8 171.99	50 354.10	60 425	7.394	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	87.492	104.9904	8.460	888.22	145.920	15 320	17.248	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	1.02	13.500	13.77	232.610	237	17.23	
7. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.85	1.02	111.99	114.23	852.67	870	7.614	
			(1)			13.50	13.77	232.61	237	17.23	
7. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.06	87.17	5.23	733.96	44	8.42	
			(1)			11.60	0.70				
7. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0012	5 160.53	6.19	52 121.61	63	10.1	
7. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.204	631.03	128.73	3 572.04	729	5.661	
7. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.72	5.664	594.23	3 365.72	4 216.73	23 884	7.096	
7. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.048	0.0576	438.67	25.27	3 530.58	203	8.048	
7. 9.	с403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	120	30.32	3 638.40	160.94	19 313	5.308	
		Накладные расходы				128%	1 154.55	109%	16 957		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	730.61	65%	10 112		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					10 057.15		87 494		
	
8.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.5985	2 830.50	1 694.05	17 132.14	10 254	6.053	
		Объем: (230+625)*0.7/1000									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
8. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.825	0.4937625	10.830	5.35	186.600	92	17.23	
8. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.4125	0.24688125	120.00	29.63	948.97	234	7.908	
			(2)			21.66	5.35	373.20	92	17.23	
8. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.616455	2 700.00	1 664.43	16 253.10	10 019	6.02	
		Накладные расходы				128%	6.85	109%	100		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	4.33	65%	60		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					1 705.23		10 414		
	
9.	Е68-10-2 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси		0.11	41 032.44	4 513.57	384 811.21	42 329	9.378	
9. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	85.72	9.4292	9.620	90.71	165.710	1 563	17.226	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	31.22	3.4342	13.275	45.59	228.734	786	17.23	
9. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	11.74	1.2914	75.00	96.86	763.95	987	10.186	
			(1)			11.60	14.98	199.87	258	17.23	
9. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.68	2.0548	121.00	248.63	909.81	1 869	7.519	
			(1)			14.40	29.59	248.11	510	17.23	
9. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.8	0.088	110.00	9.68	818.26	72	7.439	
			(1)			11.60	1.02	199.87	18	17.23	
9. 6.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.00055	2 606.90	1.43	13 351.20	7	5.121	
9. 7.	с410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	101	11.11	366.00	4 066.26	3 405.16	37 831	9.304	
		Накладные расходы				104%	141.75	88%	2 067		
								=(104.0* (0.85))			
		Сметная прибыль				60%	81.78	48%	1 128		
								=(60.0* (0.8))			
		Всего с НР и СП					4 737.10		45 524		
	
10.	Е68-10-1 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси		0.28	43 183.65	12 091.42	383 087.65	107 265	8.871	
10. 1.	З1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	29.99	8.3972	9.760	81.96	168.180	1 412	17.232	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.9	8.372	13.786	115.41	237.526	1 989	17.23	
10. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.76	1.6128	75.00	120.96	763.95	1 232	10.186	
			(1)			11.60	18.71	199.87	322	17.23	
10. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.68	5.2304	121.00	632.88	909.81	4 759	7.519	
			(1)			14.40	75.32	248.11	1 298	17.23	
10. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.8	0.224	110.00	24.64	818.26	183	7.439	
			(1)			11.60	2.60	199.87	45	17.23	
10. 6.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.66	1.3048	195.20	254.70	984.41	1 284	5.043	
			(1)			14.40	18.79	248.11	324	17.23	
10. 7.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0014	2 606.90	3.65	13 351.20	19	5.121	
10. 8.	с410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	101	28.28	388.00	10 972.64	3 478.61	98 375	8.965	
		Накладные расходы				104%	205.26	88%	2 993		
								=(104.0* (0.85))			
		Сметная прибыль				60%	118.42	48%	1 632		
								=(60.0* (0.8))			
		Всего с НР и СП					12 415.11		111 890		
	
11.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.4275	2 830.50	1 210.04	17 132.14	7 324	6.053	
		Объем: (230+625)*0.5/1000									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.825	0.3526875	10.830	3.82	186.600	66	17.23	
11. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.4125	0.17634375	120.00	21.16	948.97	167	7.908	
			(2)			21.66	3.82	373.20	66	17.23	
11. 3.	С101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.440325	2 700.00	1 188.88	16 253.10	7 157	6.02	
		Накладные расходы				128%	4.89	109%	72		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	3.09	65%	43		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					1 218.02		7 439		
	
12.	Е27-07-006-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см	1000 м2		0.23	42 635.76	9 806.23	363 616.58	83 632	8.528	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
12. 1.	З1-1036	Рабочий строитель среднего разряда 3,6	чел.-ч	21.367	4.91441	9.180	45.11	158.290	778	17.243	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.975	2.29425	13.178	30.23	227.049	521	17.23	
12. 3.	Х12-0102	Автогудронаторы 7000 л	маш.-ч	0.2	0.046	118.68	5.46	962.09	44	8.107	
			(2)			21.66	1.00	373.20	17	17.23	
12. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.125	0.02875	17.20	0.49	65.90	2	3.831	
12. 5.	Х12-0921	Катки дорожные самоходные комбинированные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,0 т	маш.-ч	2.1375	0.491625	61.84	30.40	444.99	219	7.196	
			(1)			11.60	5.70	199.87	98	17.23	
12. 6.	Х12-0931	Катки дорожные самоходные тандемные малых типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 3,2 до 4,2 т	маш.-ч	2.65	0.6095	59.81	36.45	435.08	265	7.274	
			(1)			11.60	7.07	199.87	122	17.23	
12. 7.	Х12-1231	Перегружатель асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	2.1	0.483	1 656.72	800.20	6 715.07	3 243	4.053	
			(1)			14.40	6.96	248.11	120	17.23	
12. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.5875	0.135125	110.00	14.86	818.26	111	7.439	
			(1)			11.60	1.57	199.87	27	17.23	
12. 9.	Х12-2002	Укладчики асфальтобетона малых типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки от 1,1 до 4,75 м	маш.-ч	2.1	0.483	698.33	337.29	1 825.31	882	2.614	
			(1)			16.44	7.94	283.26	137	17.23	
12. 10.	С101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	0.65	0.1495	2 700.00	403.65	16 253.10	2 430	6.02	
12. 11.	С410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	96.6	22.218	366.00	8 131.79	3 405.16	75 656	9.304	
12. 12.	С411-0001	Вода	м3	0.92	0.2116	2.41	0.51	12.08	3	5.012	
		Накладные расходы				128%	96.44	109%	1 416		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	61.03	65%	844		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					9 963.69		85 892		
	
13.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.625	41 106.57	25 691.61	365 955.27	228 722	8.903	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
13. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	44.045	27.528125	9.620	264.82	165.710	4 562	17.226	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23.85	14.90625	13.760	205.11	237.088	3 534	17.23	
13. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0375	0.0234375	111.99	2.62	852.67	20	7.614	
			(1)			13.50	0.32	232.61	5	17.23	
13. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.75	1.09375	17.20	18.81	65.90	72	3.831	
13. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4.95	3.09375	75.00	232.03	763.95	2 363	10.186	
			(1)			11.60	35.89	199.87	618	17.23	
13. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	14.3875	8.9921875	121.00	1 088.05	909.81	8 181	7.519	
			(1)			14.40	129.49	248.11	2 231	17.23	
13. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.4875	0.3046875	110.00	33.52	818.26	249	7.439	
			(1)			11.60	3.53	199.87	61	17.23	
13. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.9875	2.4921875	195.20	486.48	984.41	2 453	5.043	
			(1)			14.40	35.89	248.11	618	17.23	
13. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.03125	87.17	2.72	733.96	23	8.42	
			(1)			11.60	0.36				
13. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0062	0.003875	6 400.66	24.80	35 267.18	137	5.51	
13. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.00675	2 467.85	16.66	15 750.78	106	6.382	
13. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.09375	1 019.63	95.59	5 696.01	534	5.586	
13. 13.	с410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	96.6	60.375	388.00	23 425.50	3 478.61	210 021	8.965	
		Накладные расходы				128%	601.51	109%	8 825		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	380.64	65%	5 262		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					26 673.76		242 809		
	
14.	Е27-06-021-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 до 5см.	1000 м2 покрытия		1.25	4 703.12	5 878.90	42 145.21	52 682	8.961	
		Объем: 625*2									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
14. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0.1035	0.129375	9.620	1.24	165.710	21	17.226	
14. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.225	0.28125	17.20	4.84	65.90	19	3.831	
14. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0014	0.00175	2 467.85	4.32	15 750.78	28	6.382	
14. 4.	с410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	12.1	15.125	388.00	5 868.50	3 478.61	52 614	8.965	
		Накладные расходы				128%	1.59	109%	23		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	1.00	65%	14		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					5 881.49		52 719		
	
15.	Е01-02-058-06 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.009	1 381.38	12.43	23 763.28	214	17.216	
		Объем: 0.3*0.3*0.5*(16+4)									
		Начисления: Н5= 1.15	
15. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	177.1	1.5939	7.800	12.43	134.180	214	17.203	
		Накладные расходы				72%	8.95	61%	131		
						=(80*0.9)		=(80*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				38%	4.72	31%	66		
						=(45*0.85)		=(45*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					26.10		411		
	
16.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.009	62 447.65	562.03	464 211.54	4 178	7.434	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
16. 1.	З1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	207	1.863	7.800	14.53	134.180	250	17.203	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.5	0.2025	13.500	2.73	232.610	47	17.23	
16. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т	маш.-ч	22.5	0.2025	86.40	17.50	990.76	201	11.467	
			(1)			13.50	2.73	232.61	47	17.23	
16. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	60	0.54	0.50	0.27	1.47	1	2.94	
16. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.1625	0.0014625	87.17	0.13	733.96	1	8.42	
			(1)			11.60	0.02				
16. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	2.25	10.08	22.68	22.35	50	2.217	
16. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.918	552.20	506.92	4 003.40	3 675	7.25	
16. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0018	2.41		12.08		5.012	
		Накладные расходы				95%	16.40	80%	238		
						=(105*0.9)		=(105*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				55%	9.49	44%	131		
						=(65*0.85)		=(65*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					587.92		4 546		
	
17.	Е07-01-044-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (скамья)	1 т стальных элементов		0.144	973.70	140.21	10 261.94	1 478	10.541	
		Объем: 0.036*4									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
17. 1.	З1-1044	Рабочий строитель среднего разряда 4,4	чел.-ч	36.11	5.19984	10.210	53.09	175.600	913	17.199	
17. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	25.4125	3.6594	8.10	29.64	37.46	137	4.625	
17. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.275	0.1836	87.17	16.00	733.96	135	8.42	
			(1)			11.60	2.13				
17. 4.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.00432	9 600.99	41.48	67 775.60	293	7.059	
		Накладные расходы				117%	62.12	99%	904		
						=(130*0.9)		=(130*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				72%	38.22	58%	530		
						=(85*0.85)		=(85*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					240.55		2 911		
	
18.	Прайс - 4	Скамья	шт.		4	1 778.68	7 114.72	7 221.43	28 886	4.06	
	
19.	Е07-01-044-03 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(урна)	1 т стальных элементов		0.056	1 212.79	67.92	13 273.87	743	10.939	
		Объем: 0.014*4									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
19. 1.	З1-1044	Рабочий строитель среднего разряда 4,4	чел.-ч	49.105	2.74988	10.210	28.08	175.600	483	17.199	
19. 2.	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	26.5625	1.4875	8.10	12.05	37.46	56	4.625	
19. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.2875	0.0721	87.17	6.28	733.96	53	8.42	
			(1)			11.60	0.84				
19. 4.	С101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.04	0.00224	9 600.99	21.51	67 775.60	152	7.059	
		Накладные расходы				117%	32.85	99%	478		
						=(130*0.9)		=(130*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				72%	20.22	58%	280		
						=(85*0.85)		=(85*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					120.99		1 501		
	
20.	Прайс - 3	Урна	шт.		4	587.45	2 349.80	2 385.06	9 540	4.06	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					115 898.83		875 635	7.555	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 965.82		102 017	14.645	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					4 251.97		58 772	13.822	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					127 116.62		1 036 423	8.153	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	186 556		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							1 222 979		
	
	Раздел 2.  Устройство парковочных мест	
	
21.	Е01-02-055-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.048	1 821.39	87.43	31 420.12	1 508	17.248	
		Объем: (6+12+12+2)*0.5*0.3									
		Начисления: Н5= 1.15	
21. 1.	З1-1028	Рабочий строитель среднего разряда 2,8	чел.-ч	217.35	10.4328	8.380	87.43	144.560	1 508	17.251	
		Накладные расходы				72%	62.95	61%	920		
						=(80*0.9)		=(80*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				38%	33.22	31%	467		
						=(45*0.85)		=(45*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					183.60		2 895		
	
22.	Е01-01-030-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта		0.135	830.30	112.09	7 652.17	1 033	9.216	
		Объем: 15*15*0.6									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
22. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.525	1.825875	11.600	21.18	199.870	365	17.23	
22. 2.	Х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	13.525	1.825875	61.39	112.09	565.78	1 033	9.216	
			(1)			11.60	21.18	199.87	365	17.23	
		Накладные расходы				86%	18.21	73%	266		
						=(95*0.9)		=(95*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				43%	9.11	34%	124		
						=(50*0.85)		=(50*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					139.41		1 424		
	
23.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий(дорожный)	100 м бортового камня		0.3	12 639.45	3 791.83	72 724.21	21 817	5.754	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
23. 1.	З1-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	87.492	26.2476	8.460	222.05	145.920	3 830	17.248	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.85	0.255	13.500	3.44	232.610	59	17.23	
23. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.85	0.255	111.99	28.56	852.67	217	7.614	
			(1)			13.50	3.44	232.61	59	17.23	
23. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.015	87.17	1.31	733.96	11	8.42	
			(1)			11.60	0.17				
23. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0003	5 160.53	1.55	52 121.61	16	10.1	
23. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.051	631.03	32.18	3 572.04	182	5.661	
23. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	1.77	594.23	1 051.79	4 216.73	7 464	7.096	
23. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.018	438.67	7.90	3 530.58	64	8.048	
23. 9.	с403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	30	81.55	2 446.50	334.46	10 034	4.101	
		Накладные расходы				128%	288.63	109%	4 239		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	182.65	65%	2 528		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					4 263.10		28 584		
	
24.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.30634	11 444.18	3 505.81	70 099.71	21 474	6.125	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
24. 1.	З1-1023	Рабочий строитель среднего разряда 2,3	чел.-ч	18.078	5.53801452	8.020	44.41	138.130	765	17.223	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17.35	5.314999	12.795	68.00	220.449	1 172	17.23	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	5.3625	1.64274825	89.99	147.83	453.80	745	5.043	
			(1)			10.06	16.53	173.33	285	17.23	
24. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.2125	0.67777725	123.00	83.37	1 139.34	772	9.263	
			(1)			13.50	9.15	232.61	158	17.23	
24. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	8.85	2.711109	206.01	558.52	1 334.42	3 618	6.477	
			(1)			14.40	39.04	248.11	673	17.23	
24. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.925	0.2833645	110.00	31.17	818.26	232	7.439	
			(1)			11.60	3.29	199.87	57	17.23	
24. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.5317	2.41	3.69	12.08	19	5.012	
24. 8.	с408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	110	33.6974	78.25	2 636.82	454.74	15 324	5.811	
		Накладные расходы				128%	143.88	109%	2 111		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	91.05	65%	1 259		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					3 740.75		24 844		
	
25.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.11	20 088.73	2 209.76	152 329.74	16 756	7.583	
		Объем: 110*0.1									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
25. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	27.8185	3.060035	8.090	24.76	139.370	426	17.227	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.75	2.8325	13.527	38.31	233.065	660	17.23	
25. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.075	0.33825	89.99	30.44	453.80	153	5.043	
			(1)			10.06	3.40	173.33	59	17.23	
25. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.2375	0.356125	80.01	28.49	676.34	241	8.453	
			(1)			13.50	4.81	232.61	83	17.23	
25. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.875	0.31625	123.00	38.90	1 139.34	360	9.263	
			(1)			13.50	4.27	232.61	74	17.23	
25. 6.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	15.2625	1.678875	206.01	345.87	1 334.42	2 240	6.477	
			(1)			14.40	24.18	248.11	417	17.23	
25. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.3	0.143	110.00	15.73	818.26	117	7.439	
			(1)			11.60	1.66	199.87	29	17.23	
25. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	0.77	2.41	1.86	12.08	9	5.012	
25. 9.	с408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	130	14.3	120.54	1 723.72	923.67	13 208	7.663	
		Накладные расходы				128%	80.73	109%	1 184		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	51.09	65%	706		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					2 341.58		18 646		
	
26.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.055	21 360.13	1 174.81	155 799.44	8 569	7.294	
		Объем: 110*0.05									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
26. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	27.8185	1.5300175	8.090	12.38	139.370	213	17.227	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.75	1.41625	13.527	19.16	233.065	330	17.23	
26. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.075	0.169125	89.99	15.22	453.80	77	5.043	
			(1)			10.06	1.70	173.33	29	17.23	
26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.2375	0.1780625	80.01	14.25	676.34	120	8.453	
			(1)			13.50	2.40	232.61	41	17.23	
26. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.875	0.158125	123.00	19.45	1 139.34	180	9.263	
			(1)			13.50	2.13	232.61	37	17.23	
26. 6.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	15.2625	0.8394375	206.01	172.93	1 334.42	1 120	6.477	
			(1)			14.40	12.09	248.11	208	17.23	
26. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.3	0.0715	110.00	7.87	818.26	59	7.439	
			(1)			11.60	0.83	199.87	14	17.23	
26. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	0.385	2.41	0.93	12.08	5	5.012	
26. 9.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	130	7.15	130.32	931.79	950.36	6 795	7.293	
		Накладные расходы				128%	40.37	109%	592		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	25.55	65%	353		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					1 240.73		9 514		
	
27.	Е27-04-001-04 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.055	24 467.13	1 345.69	162 935.14	8 961	6.659	
		Объем: 110*0.05									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
27. 1.	З1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	27.8185	1.5300175	8.090	12.38	139.370	213	17.227	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	25.75	1.41625	13.527	19.16	233.065	330	17.23	
27. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.075	0.169125	89.99	15.22	453.80	77	5.043	
			(1)			10.06	1.70	173.33	29	17.23	
27. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.2375	0.1780625	80.01	14.25	676.34	120	8.453	
			(1)			13.50	2.40	232.61	41	17.23	
27. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.875	0.158125	123.00	19.45	1 139.34	180	9.263	
			(1)			13.50	2.13	232.61	37	17.23	
27. 6.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	15.2625	0.8394375	206.01	172.93	1 334.42	1 120	6.477	
			(1)			14.40	12.09	248.11	208	17.23	
27. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.3	0.0715	110.00	7.87	818.26	59	7.439	
			(1)			11.60	0.83	199.87	14	17.23	
27. 8.	С411-0001	Вода	м3	7	0.385	2.41	0.93	12.08	5	5.012	
27. 9.	с408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	130	7.15	154.22	1 102.67	1 005.25	7 188	6.518	
		Накладные расходы				128%	40.37	109%	592		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	25.55	65%	353		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					1 411.61		9 906		
	
28.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.077	2 830.50	217.95	17 132.14	1 319	6.052	
		Объем: 110*0.7/1000									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
28. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.825	0.063525	10.830	0.69	186.600	12	17.23	
28. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.4125	0.0317625	120.00	3.81	948.97	30	7.908	
			(2)			21.66	0.69	373.20	12	17.23	
28. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.07931	2 700.00	214.14	16 253.10	1 289	6.02	
		Накладные расходы				128%	0.88	109%	13		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	0.56	65%	8		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					219.39		1 340		
	
29.	Е68-10-1 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси		0.06	43 183.65	2 591.02	383 087.65	22 985	8.871	
29. 1.	З1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	29.99	1.7994	9.760	17.56	168.180	303	17.232	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.9	1.794	13.786	24.73	237.526	426	17.23	
29. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.76	0.3456	75.00	25.92	763.95	264	10.186	
			(1)			11.60	4.01	199.87	69	17.23	
29. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.68	1.1208	121.00	135.62	909.81	1 020	7.519	
			(1)			14.40	16.14	248.11	278	17.23	
29. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.8	0.048	110.00	5.28	818.26	39	7.439	
			(1)			11.60	0.56	199.87	10	17.23	
29. 6.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.66	0.2796	195.20	54.58	984.41	275	5.043	
			(1)			14.40	4.03	248.11	69	17.23	
29. 7.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0003	2 606.90	0.78	13 351.20	4	5.121	
29. 8.	с410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	101	6.06	388.00	2 351.28	3 478.61	21 080	8.965	
		Накладные расходы				104%	43.98	88%	642		
								=(104.0* (0.85))			
		Сметная прибыль				60%	25.37	48%	350		
								=(60.0* (0.8))			
		Всего с НР и СП					2 660.38		23 976		
	
30.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.055	2 830.50	155.68	17 132.14	942	6.051	
		Объем: 110*0.5/1000									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
30. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.825	0.045375	10.830	0.49	186.600	8	17.23	
30. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.4125	0.0226875	120.00	2.72	948.97	22	7.908	
			(2)			21.66	0.49	373.20	8	17.23	
30. 3.	с101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.05665	2 700.00	152.96	16 253.10	921	6.02	
		Накладные расходы				128%	0.63	109%	9		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	0.40	65%	5		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					156.70		956		
	
31.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.11	41 106.57	4 521.72	365 955.27	40 255	8.903	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
31. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	44.045	4.84495	9.620	46.61	165.710	803	17.226	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23.85	2.6235	13.760	36.10	237.088	622	17.23	
31. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	0.0375	0.004125	111.99	0.46	852.67	4	7.614	
			(1)			13.50	0.06	232.61	1	17.23	
31. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.75	0.1925	17.20	3.31	65.90	13	3.831	
31. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	4.95	0.5445	75.00	40.84	763.95	416	10.186	
			(1)			11.60	6.32	199.87	109	17.23	
31. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	14.3875	1.582625	121.00	191.50	909.81	1 440	7.519	
			(1)			14.40	22.79	248.11	393	17.23	
31. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.4875	0.053625	110.00	5.90	818.26	44	7.439	
			(1)			11.60	0.62	199.87	11	17.23	
31. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.9875	0.438625	195.20	85.62	984.41	432	5.043	
			(1)			14.40	6.32	248.11	109	17.23	
31. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0055	87.17	0.48	733.96	4	8.42	
			(1)			11.60	0.06				
31. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0062	0.000682	6 400.66	4.37	35 267.18	24	5.51	
31. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.001188	2 467.85	2.93	15 750.78	19	6.382	
31. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0165	1 019.63	16.82	5 696.01	94	5.586	
31. 13.	с410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	96.6	10.626	388.00	4 122.89	3 478.61	36 964	8.965	
		Накладные расходы				128%	105.87	109%	1 553		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	67.00	65%	926		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					4 694.58		42 735		
	
32.	Е27-06-021-01 
(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 до 5 см.	1000 м2 покрытия		0.22	4 703.12	1 034.69	42 145.21	9 272	8.961	
		Объем: 110*2									
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
32. 1.	З1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0.1035	0.02277	9.620	0.22	165.710	4	17.226	
32. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.225	0.0495	17.20	0.85	65.90	3	3.831	
32. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0014	0.000308	2 467.85	0.76	15 750.78	5	6.382	
32. 4.	с410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	12.1	2.662	388.00	1 032.86	3 478.61	9 260	8.965	
		Накладные расходы				128%	0.28	109%	4		
						=(142*0.9)		=(142*0.9* (0.85))			
		Сметная прибыль				81%	0.18	65%	3		
						=(95*0.85)		=(95*0.85* (0.8))			
		Всего с НР и СП					1 035.15		9 279		

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					20 748.48		154 891	7.465	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					826.79		12 125	14.665	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					511.71		7 082	13.84	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					22 086.99		174 098	7.882	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	31 338		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							205 437		
	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					136 647.31		1 030 526	7.542	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					7 792.61		114 142	14.647	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					4 763.69		65 854	13.824	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					149 203.61		1 210 522	8.113	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						18	217 894		
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							1 428 416		

Составил:	Забалуева Н.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Староверов М.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)